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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
объект:  Многоэтажный жилой дом № 6 и инженерное обеспечение в микрорайоне «Чистый» Октябрьского района города Красноярска

 Кадастровый номер земельного участка  24:50:0100207:18 

Торговая  марка: Жилой комплекс
«ДВОРЯНСКИЙ ДОМ»
  (в редакции  от «25» сентября 2014г.)

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
	1.1.  


	Наименование 

	Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Строительный стандарт» (ООО ПО «СтройАрт»)

	
	
	

	
	Место нахождения    


	660077, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, 14Б

	
	
	

	 
	Режим работы
	Понедельник – пятница с 09-00 до 18-00, 

обеденный перерыв с 13-00 до 14-00,

выходные дни: суббота-воскресенье 

	
	
	

	1.2. 
	Государственная регистрация
	Зарегистрировано 18.06.2007г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Красноярска, 

ОГРН 1072460003990, свидетельство серия 24 № 004649024 от 18.06.2007г.

ИНН  2460084726, КПП 246101001 Свидетельство серия 24 № 004519357 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Красноярска 18.06.2007г.

	
	
	

	1.3.
	Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления юридического лица
	Фирменное наименование (наименование) юридического

лица - учредителя (участника); или

ФИО физического лица - учредителя (участника)
	Процент голосов, которым обладает учредитель (участник) в органе управления



	
	
	Федоровых Андрей Геннадьевич

Лыхина Наталья Петровна 
	10

90

	
	
	

	1.4. 
	Предшествующие проекты строительства 
	Ранее деятельности застройщика не осуществляло. 

	
	
	

	1.5.
	Лицензия (допуск в СРО)
	Нет.

	
	
	

	1.6.
	Финансовый результат текущего года

Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации

Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации
	По состоянию на 30.06.2014. – 610 тыс. руб. 

По состоянию на 30.06.2014. – 32 274 тыс. руб.

По состоянию на 30.06.2014. - 199 456 тыс. руб.

 

	
	
	


	2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	
	

	2.1.
	Цель проекта строительства, общая информация, элементы благоустройства
	Удовлетворение жилищной потребности граждан жильем повышенной комфортности.

Жилой комплекс повышенной комфортности «Дворянский Дом» - последний строящийся дом, расположенный на территории микрорайона «Чистый», ставшего одним из наиболее популярных мест среди самых взыскательных жителей города. 

В основе идеи жилого комплекса «Дворянский Дом» – создание уникального формата жилья, объединяющего в себе прелесть загородной жизни и городской комфорт. 

«Дворянский Дом» расположен в лесной черте. В непосредственной близости от жилого комплекса находятся живописные пруды с живой рыбой. 

На территории микрорайона действует детский сад, супермаркет, в течение ближайших лет планируется строительство общеобразовательной школы с бассейном. 

На изолированной охраняемой дворовой территории запроектированы: теплая парковка, спортивные и детские площадки с эластичным грунтом.  

Архитектурное решение жилого здания выполнено в неоготическом стиле. Композицию объёмов формируют вертикальные составляющие – ассиметричные башни в торцах крайних секций и дополняющие группы фасадных «стрельчатых» элементов, расположенных симметрично по центрам каждой секции. Каждый вертикальный элемент выполнен с различного типа остроконечной кровлей, покрытой шумопоглощающей черепицей с металлизированной отделкой. Цветовое решение проекта основано на сочетании спектральных и охристых колеров, а также фасадной плитки из природного камня. 

Из окон жилых помещений открывается живописный вид, т.к. придомовая территория находится в лесной части микрорайона. Планировки квартир предусматривают  теплые зимние сады с водоотведением, холодные и теплые кладовые. 

Создатели проекта уделили особое внимание и внутридомовой территории: дом будет оборудован бесшумными лифтами с мягким ходом, стены будут отделаны декоративной штукатуркой, покрытие пола – керамогранитом, в каждом подъезде будет предусмотрен консьерж.


	
	
	

	
	Этапы и сроки реализации проекта строительства
	№

Наименование работ

Начало работ

Окончание работ
1

подготовительный этап

02.2010

05.2014

2

ЛЭП 0,4 кВ и наружное освещение

05.2014

06.2014

3

Общестроительные работы

03.2014

09.2014

4

Водопровод и канализация

05.2014

10.2014

5

Тепловые сети

05.2014

10.2014

6

Внутренняя отделка

06.2014

04.2015

7

Благоустройство, озеленение

04.2015

06.2015


	
	
	

	
	Результаты государственной экспертизы
	Заключение Краевого Государственного Автономного Учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза» от 15.09.2009 № 24-1-4-0693-09.  – положительное

	
	
	

	2.2.
	Разрешение на строительство
	№ 01/888-дг от 19.02.2010 выдано департаментом градостроительства Администрации города Красноярска

	
	
	

	2.3.
	Права застройщика на земельные участки
	Право аренды на земельный участок с кадастровым номером 24:50:01 00 207:18, площадью 8324 м2, расположенный в микрорайоне «Чистый» Октябрьского  района г. Красноярска,

Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 24:50:01 00 207:18) №525 от 23.04.2009г. Государственный регистрационный номер 24-24-01/003/2010-215 от 11.02.2010г. Дополнение№236 от 20.01.2010г. К договору №525 от 23.04.2009г. Государственный регистрационный номер 24-24-01-003/2010-215 от 11.02.2010г. дополнение №3441 от 02.07.2012г. к договору №525 от 23.04.2009г. Государственный регистрационный номер 24-24-01/139/2012-605 от 09.07.2012г. договор передачи прав и обязанностей арендатора от 05.12.2012г. Государственный регистрационный номер 24-24-01313/2012-695 от 20.12.2012г., Дополнение№6879 от 29.12.2012г. К договору №525 от 23.04.2009г. Государственный регистрационный номер 24-24-01/005/2013-505 от 14.01.2013г.

Собственником земельного участка является администрация города Красноярска.

	
	
	

	2.4. 
	Местоположение строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Участок под строительство расположен в западной части города Красноярска в Октябрьском районе микрорайоне «Чистый». 

Участок ограничен с трёх сторон проездами, с запада к участку примыкает территория малоэтажной (коттеджной) застройки.

Строящийся объект имеет широтную ориентацию, с дворовым фасадом на север. Въезды на придомовую территорию предусмотрены с проезжих частей прилегающих улиц.



	
	
	

	
	Описание строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Жилой дом № 6 сложной конфигурации в плане, с подвалом, состоит из 3-х блок-секций. Общие размеры здания в плане в осях 97,5016,40 м. Здание переменной этажности, обусловленное значительным перепадом рельефа участка, и составляет: 6 этажей  с мансардой в 1-й секции; 5 этажей с мансардными этажами – во 2-й и 3-й секциях.

Архитектурное решение жилого здания выполнено в неоготическом стиле. Композицию объёмов формируют вертикальные составляющие – ассиметричные башни в торцах крайних секций и дополняющие группы фасадных «стрельчатых» элементов, расположенных симметрично по центрам каждой секции. Каждый вертикальный элемент выполнен с различного типа остроконечной кровлей, вписанной в состав основной двухскатной шатровой кровли. Завершениями всех вертикалей являются шпили различной высоты. Цветовое решение проекта основано на сочетании спектральных и охристых колеров, а также фасадной плитки, имитирующей природный камень.

Высота жилых помещений 1-го и типового этажа 3,0 м; мансардного – 3,0 и 2,8 м. Высота технического подвала принята 2,5 м.

Система мусороудаления жилого дома принята без мусоропровода. Твёрдые бытовые отходы выносятся на хозяйственную площадку.

Лифтовой транспорт предусмотрен в каждой секции производства «ОТИС».

Конструктивная схема здания – стеновая. Пространственная жёсткость обеспечивается поперечными и продольными стенами толщиной 510 и 380 мм и дисками сборно-монолитных перекрытий.

Опирание плит перекрытия выполняется на несущие наружные и внутренние кирпичные стены в разных направлениях. Данная конструктивная схема здания обеспечивает восприятие сейсмических нагрузок в 6 баллов.

Фундаменты – свайные, из сборных железобетонных забивных свай длиной 6-16 м по серии 1.011.1-10.

Ростверки приняты монолитными железобетонными из бетона класса В20, F50, W2.

Подземная часть подвала предусмотрена из сборных бетонных блоков ФБС шириной 600 и 400 мм по ГОСТ 13579-78 с утеплением плитами «Термит-45».

Наружные стены – из кирпича по ГОСТ 530-2007, толщиной 770 мм. Утепление предусмотрено плитами «Термит-35».

Внутренние кирпичные перегородки толщиной 120 мм предусмотрены из полнотелого кирпича КОРПО по ГОСТ 530-2007 с улучшенной штукатуркой.

Внутренние перегородки – из ГКЛ (в санузлах – из ГКЛВ) запроектированы по серии 1.073.9-2.00. Звукоизоляция перегородок ГКЛ (ГКЛВ) предусмотрена утеплителем «Rockwool Лайт Батсс».

Перегородки мансардные – по серии 1.031.9-2.00.

Утепление перекрытия над подвалом предусмотрено плитами из пенополистирола «Термит-45».

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141-1, ИИ-04-4, 3.006.1-8, ПБ 9212. Монолитные участки приняты из бетона класса В25, F50 толщиной 160 и 100 мм.

Покрытие лифтовой шахты – монолитная железобетонная плита толщиной 160 мм.

Плиты лоджий – монолитные железобетонные из бетона класса В25, F50. Толщина монолитных участков принята 160 и 100 мм.

Перемычки – брусковые и балочные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Лестничные марши – по металлическим косоурам по серии 1.050.9-4.93. Лестничные площадки – сборные железобетонные плиты по серии 1.050.9-4.93. Ограждение – по серии 1.050.9-4.93.

Конструкции крылец входов и пандуса запроектированы монолитными железобетонными из бетона класса В20, F50.

Козырьки над входами – монолитные железобетонные плиты толщиной 140 мм из бетона класса В25, F25.

В качестве чердачного  утеплителя приняты плиты из пенополистирола «Термит-45» толщиной 150 мм.

Над мансардными помещениями предусмотрено утепление из минераловатных плит «IZOVER» толщиной 200 мм.

Окна и балконные двери – деревянные стройным остеклением с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 24700-99.

Витражи лоджий – из алюминиевых профилей по ТУ 5271-002-44592935-99. Двери в электрощитовую, узлы управления, двери выхода на чердак изготавливаются противопожарными, сертифицированными.

Межквартирные входные двери – высотой 2,4 м, производства «Мекран» и индивидуальные утеплённые металлические.

Внутренние двери высотой 2,4 м, многослойные облегчённой конструкции изготавливаются по индивидуальному заказу, производства «Мекран».

Входные двери тамбуров – остеклённые из алюминиевых профилей с двойным остеклением.

Двери входов в техподполье – металлические индивидуальные.

Кровля шатровая по металлическим стропилам.

Покрытие кровли – резинобитумная черепица с фольгированным защитным слоем из меди. Огнезащита обрешётки запроектирована обмазкой ВУП.

Водосток кровли – наружный организованный.

Внутренняя отделка квартир предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением.

Потолки и стены жилых комнат и санузлов – окраска ВА светлых тонов.

Подвесные потолки вестибюлей – потолочные системы «Армстронг». Подшивка лестничных площадок и потолков мансард из ГКЛ на металлокаркасе «КНАУФ».

Отделка стен общественной зоны – декоративная штукатурка «короед».

Полы общественной зоны жилых секций, включая лестницы, площадки, хозпомещения – керамогранит. В тамбуре и вестибюле – керамогранит с противоскользящей поверхностью.

Полы жилых помещений – керамическая напольная плитка в прихожих, кухнях, санитарных узлах, отапливаемых лоджиях (зимний сад), кладовых и лоджиях.

В санузлах полы с подогревом, в стяжку закладывается кабельная сетка «Теплолюкс».

Полы спален и гостиных отделываются ламинированным паркетом. Полы выполняются со звуко – и теплоизоляцией плитами пенополистирола «Термит-45».

Покрытие крылец входов и пандуса запроектировано из противоскользящей плитки. Ограждения предусмотрены из металлических труб, покрытые эмалью ПФ-1189 за 2 раза.

Наружная отделка фасадов выполняется послойной штукатуркой по стеклотканевой сетке с последующей окраской фасадной краской «Акродекор». Отделка цоколя выполняется декоративной плиткой.

После штукатурной отделки стен осуществляется монтаж декоративных профилей «Гранд-декор», выполняемых из пенополиуретана и полимербетона. Профили являются наружными откосами окон и вертикальных проёмов, а также карнизами башен.

	
	
	

	2.5.
	Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Общее количество квартир – 32 штуки

	
	
	

	
	Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей
	№ п/п
	Кол-во комнат
	S общая, м2
	Кол-во квартир

	
	
	1
	3
	155,83
	1

	
	
	2
	3
	155,95
	1

	
	
	3
	3
	191,74
	1

	
	
	4
	3
	192,47
	4

	
	
	5
	3
	194,54
	3

	
	
	6
	3
	195,83
	1

	
	
	7
	3
	196,76
	1

	
	
	8
	3
	204,96
	3

	
	
	9
	3
	205,67
	3

	
	
	10
	3
	215,94
	1

	
	
	11
	4
	205,31
	4

	
	
	12
	4
	215,11
	3

	
	
	13
	4 (в двух уровнях)
	236,51
	1

	
	
	14
	4 (в двух уровнях)
	236,89
	1

	
	
	15
	4 (в двух уровнях)
	253,18
	1

	
	
	16
	5 (в двух уровнях)
	283,23
	1

	
	
	17
	5 (в двух уровнях)
	300,54
	1

	
	
	18
	5 (в двух уровнях)
	304,46
	1

	
	
	

	2.6.
	Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является

многоквартирный дом


	Нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества, отсутствуют.

	
	
	

	2.7.
	Состав общего имущества в

многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения

разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и

передачи объектов долевого

строительства участникам долевого строительства


	Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые холлы, лифтовые и вентиляционные шахты,  венткамеры, коридоры, тамбуры, технические этажи, чердаки, электрощитовая, технические помещения, кладовые, , машинное отделение лифтовых шахт, иные помещения, не являющиеся частями квартир и обслуживающие более одного помещения в данном доме, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, а также крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенный для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

	
	
	

	2.8.
	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	1 полугодие 2015 года.

	
	
	

	
	Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Красноярска

	
	
	

	2.9.
	Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении  проекта строительства
	Причинение значительного ущерба вследствие полной или частичной утраты строящегося объекта из-за стихийных бедствий, либо террористических актов, внезапный скачок инфляции более чем на 50%

	
	
	

	
	Меры по добровольному страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства   
	Отсутствуют

	
	
	

	2.9.1.
	Планируемая стоимость строительства объекта
	​​​​​​​​​​​​​Сметная стоимость строительства в ценах 2001 года – 58 707,944 тыс. руб.  (при определении стоимости использованы ТЕР-2001)



	
	
	

	2.10.
	Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков)
	ООО «Ника»; 

ООО «Сибстройинвест».

	
	
	

	2.11.
	Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору долевого участия:  Залог в силу закона.

	
	
	

	2.12.
	Иные договора  и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:  нет


Управляющий 

Директор ООО ПО «СтройАрт»

по доверенности                                                                                          И.Л. Редковский
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