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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ.
	1.1.  

	Наименование:  	
	ООО «Дивногорское строительное управление» (ООО «ДСУ») 

	
	
	

	1.2.  
	Место нахождения:      

	Юридический адрес:
660125, РФ, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 30
Почтовый и фактический адрес: 
660125, РФ, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 30


	
	
	

	1.3. 
	Режим работы: 
	Понедельник – пятница с 08-30 до 17-30, 
обеденный перерыв с 12-00 до 13-00,
выходные дни: суббота-воскресенье 

	
	
	

	1.4. 
	Государственная регистрация
	ООО «Дивногорское строительное управление»
Зарегистрировано 15.08.2011г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
ОГРН 1122468044874, свидетельство  от 15.08.2012г.
ИНН 2465276735 КПП 246501001 Свидетельство выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю от 15.08.2012г.

	
	
	

	1.5.
	Учредители
	Физические лица: 
Городок Виктор Иванович – 100% уставного капитала 

	
	
	

	1.6. 
	Предшествующие проекты строительства 
	Отсутствуют строительные объекты, которые введены в эксплуатацию.

	
	
	

	1.7.
	Лицензия
 (допуск в СРО)
	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0645.01-2013-2465276735-С-052 от 26.04.2013 г. Некоммерческое партнерство предприятий жилищно-коммунального хозяйства «Жилищный комплекс» (НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»)

По договору деятельность подлежащая  оформлению допуска осуществляется:
Подрядные работы  - ООО «Первая инвестиционная компания» (ООО «ПИК»)  свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0663.01-2013-2465299010-С-052,  выдано  НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЕРСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС» от 28.10.2013 г.

	
	
	

	1.8.
	Финансовые возможности 
	Финансовый результат на день опубликования проектной декларации по состоянию на конец  второго квартала 2016 года    – чистый убыток 0 (ноль) рублей, прибыль 0 (ноль) рублей.
Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации по состоянию на конец  второго квартала 2016 года  1 092 418,61 (один миллион девяносто две тысячи четыреста восемнадцать) рублей 61 копейка.
Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации по состоянию на конец второго квартала 2016 года  421 194,41 (четыреста двадцать одна тысяча сто девяносто четыре) рубля 41 копейка.


	
	
	

	 1.9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ


	Проектная декларация опубликована на сайте: www.sibdom.ru. 


	2.
	    ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА


	2.1.
	Цель проекта строительства, общая информация (описание строящегося объекта), элементы благоустройства

	
	Жилой дом запроектирован 3-х секционным со встроенно-пристроенным магазином к 1 секции, 11–ти этажным (в том числе технический чердак), с техническим подпольем и выступающим объемом лестнично–лифтового узла. Секции жилого дома сложной формы в плане, с размерами по крайним осям 1–10/А–К – 38,62×21,00 м, каждая. В виду сложности рельефа, секции запроектированы по высотным отметкам с перепадом на два этажа. Общая длина жилого дома составляет 149,28 м.
Высота 1–го и типового этажей составляет 2,8 м, высота технического подполья в свету–2,21 м, высота технического чердака в свету – 1,8 м.
Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, размещения помещения теплового узла, водомерного узла, электрощитовой. Техническое подполье каждой из секций запроектировано с двумя входом/выходом по наружным лестницам, расположенным вдоль секций по оси 10 в осях Г-Ж и по оси К в осях 1-2.
В жилую часть запроектирован один вход/выход с уровня планировочной отметки, с устройством двойного тамбура и крыльца с козырьком. Подъем с отметки «минус 1,050» до отметки «0,000», на которой расположен лифт и квартиры осуществляется по лестничному маршу, оборудованному автоматизированным подъемником, предназначенным для маломобильных групп населения.
Каждая из секций оборудована мусоропроводом с мусоросборной камерой на первом этаже, с входом, изолированным от подъезда, а так же комнатой уборочного инвентаря.
Общее количество квартир в жилом доме 324 шт. (по 108 шт. в каждой из секций). Состав квартир типового этажа: со 1–го по 8–й – 2-1-1-2-1-1-1-1-2-2-1-1. На 9-10 этажах запроектированы двухуровневые квартиры в следующем составе: 3-4-3-4-3-3-3-2-5-5-2-3. Двухуровневые квартиры запроектированы с входами из межквартирного коридора на обоих этажах, сообщение между уровнями квартир осуществляется по внутриквартирным деревянным лестницам.
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры. В составе проектируемых квартир имеются жилые комнаты, коридоры, кухни (кухни-ниши в квартирах, расположенных в осях 2-3), санузлы, балконы (за исключением 1-но комнатных квартир, расположенных на первых этажах в осях 8-10), веранды (в 2-х комнатных квартирах на четвертом этаже, расположенных в осях 8-10/А-В в секциях №1 и №2 и в 2-х комнатных квартирах на втором этаже, расположенных в осях 1-3/А-Д в секциях №2 и №3). Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность сквозного или углового проветривания помещения квартир за счет откидных створок оконных проемов.
В уровне технического чердака на отметке «плюс 29,030», в осях 5-6/Г–И, запроектировано машинное помещение лифта, высотой 3,57 м.
Каждая из секций жилого дома оборудуется одним лифтом грузоподъемностью 630 кг, с размерами кабины в плане 1,1×2,1 м.
В секциях запроектировано по одной лестничной клетке с естественным освещением и выходом на нее из межквартирных коридоров. Ограждения лестничных маршей металлические, решетчатые, высотой 1,2 м.
Выход на технический чердак и кровлю предусмотрен из лестничных клеток.
Покрытие здания – плоская, рулонная, совмещенная кровля, с внутренним водостоком. На крыше жилого дома предусмотрено ограждение – кирпичный парапет высотой 1,2 м.
Ограждение балконов металлическим, с защитными экранами, решетчатым, высотой 1,2 м.
По периметру жилого дома предусмотрено устройство асфальтобетонной отмостки, шириной 1,0 м.
Мероприятия, обеспечивающие снижение шума и вибрации
Основание «чистых полов» в помещениях основного назначения здания выполняется по звукоизоляционному слою без устройства жестких связей (звуковых мостиков) с ограждающими конструкциями здания (тип «плавающий пол»). Примыкание конструкций «плавающего» пола к стенам и перегородкам осуществляется через вибродемпфирующую прокладку.
Установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, исключающих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающие жилые комнаты.
Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из вибродемпфирующего материала), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей.
Шахты лифтов и конструкции мусоропровода не соприкасаются с жилыми помещениями квартир.
Конструктивная схема секций жилого дома – стеновая, с продольными и поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой несущих продольных, поперечных стен и дисков перекрытия, образующих геометрически неизменяемую систему.
За условную нулевую отметку принята отметка чистого пола 1–го этажа жилой части дома, соответствующая абсолютной отметке: 283,90 – секция №1 (компоновочные оси I-II); 289,50 – секция №2 (компоновочные оси III-IV); 295,10– секция №3 (компоновочные оси V-VI).
Фундаменты жилого дома – ленточные сборные, монолитные железобетонные. 
Вертикальные стены фундаментов  выполнены из блоков бетонных для стен подвалов шириной .
Фундаменты под стальные опоры веранд, соединяющих между собой секции, выполнены железобетонными монолитными 
Фундаменты под конструкции крылец выполнены из блоков бетонных для стен подвалов 
Наружные и внутренние стены технического подполья запроектированы из блоков бетонных для стен 
Наружные стены жилого дома запроектированы армокирпичные многослойные, общей толщиной 770 мм. Толщина несущего слоя – 510 мм, наружный слой толщиной 120 мм (облицовочный кирпич), поэтажно опирается на бруски из керамзитобетона, уложенные над плитами перекрытия каждого этажа, толщина утеплителя в кирпичной кладки – 120 мм, рихтовочный зазор, толщиной 20 мм, предусмотрено засыпать сухим песком ярусами не более 600 мм в процессе кладки. Внутренние стены жилого дома запроектированы армокирпичные, толщиной 380 мм. 
Марки кирпича внутренних стен и внутреннего несущего слоя наружных стен надземной части жилого дома: КР–р–по 250×120×65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530–2012 на растворе марки М100 – для стен с первого по второй этаж; КР–р–по 250×120×65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530–2012 на растворе марки М75 – для стен с третьего по шестой этаж; КР–р–по 250×120×65/1НФ/75/2,0/35/ГОСТ 530–2012 на растворе марки М50 – для стен с седьмого этажа и выше.
Марки кирпича наружного облицовочного слоя: КР–л–пу 250×120×65/1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530–2012 на растворе марки М100 – для стен с первого по второй этаж; КР–л–пу 250×120×65/1НФ/100/2,0/75/ГОСТ 530–2012 на растворе марки М75 – для стен с третьего по шестой этаж; КР–л–пу по 250×120×65/1НФ/75/2,0/75/ГОСТ 530–2012 на растворе марки М50 – для стен с седьмого этажа и выше.
Армирование всех несущих внутренних и наружных стен предусмотрено сварными сетками из проволоки 5–Вр–I по ГОСТ 6727–80* с ячейкой 100×100 мм, через пять рядов кладки по высоте стен.
Наружный облицовочный слой кирпичной кладки соединяется с внутренним несущим слоем при помощи гибких оцинкованных связей, выполненных из проволоки 3–Вр–I(В500) по ГОСТ 6727–80* с шагом 300 мм по горизонтали, с шагом 600 мм по высоте кладки.
Внутриквартирные перегородки, ограждающие санузлы, выполнены из полнотелого глиняного кирпича марки КР–р–по 250×120×65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530–2012 на растворе марки М50, толщиной 120 мм. Внутриквартирные межкомнатные перегородки выполнены из пазогребневых гипсовых плит, толщиной 80 мм, по ТУ 5742-003-05287561-2003, уложенных на клеевом растворе. Перегородки, отделяющие помещения четырех квартир, расположенных в осях 2-3/А-Д, 2-2 Д-К, 8-10/А-В, 8-10/К-Ж от межквартирного коридора, а так же межквартирная перегородка, разделяющая квартиры, расположенные в осях 4-8/Б-Д, выполнены из пазогребневых гипсовых плит, толщиной 200 мм, по ТУ 5742-003-05287561-2003, уложенных на клеевом растворе.
Перемычки в кирпичных стенах и перегородках – сборные железобетонные брусковые.
Шахты лифтов выполнены из сборных самонесущих железобетонных тюбингов из бетона класса В25 производства ЗАО «Кульбытстрой».
Основанием для установки сборных железобетонных конструкций шахты лифта служат монолитные железобетонные плиты, с отметкой низа «минус 2,200». Плиты выполнены из бетона класса В15, F100, толщиной 440 мм, армированы двумя сварными сетками по ГОСТ 23279-2012 из арматурной стали 12–A–III(А400) по ГОСТ 5781–82*, с ячейкой 200×200 мм. 
Межэтажные перекрытия и покрытие жилого дома запроектированы из сборных железобетонных многопустотных и плоских плит, производства ОАО «КЖБМК» и по серии ИИ–03–02.
Плиты балконов – сплошные железобетонные, сборные, индивидуального изготовления, толщиной 120 - 160 мм, из бетона класса В15, F150, W2, с закладными изделиями. Армирование выполнено двумя сварными сетками по ГОСТ 23279-2012 из арматурной стали 12–A–III(А400) по ГОСТ 5781–82*, с ячейкой 100×100 мм – верхняя сетка; 6–A–I(А240) по ГОСТ 5781–82*, с ячейкой 150×150 мм – нижняя сетка. Анкеровка плит обеспечивается сваркой закладных деталей со стальными деталями, замоноличеными в прилегающих плитах перекрытия и заделкой в несущий слой кирпичной стены на 220 мм.
Ограждения балконов – металлическое, высотой 1,2 м. Стойки ограждения запроектированы из стальных труб 40×5 по ГОСТ 8639-82, с шагом 1,0 м, крепление к закладным деталям в плитах при помощи сварки и к стене здания при помощи фасадных анкеров фирмы «HILTI».
Внутренняя лестница жилого дома запроектирована из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1–6 выпуск, площадки из сборных ребристых железобетонных плит по серии 1.152.1–8 выпуск 1. Ограждение лестниц – стальные, решетчатые, высотой 1,2 м по серии 1.050.9-4.93.9-101; крепление к закладным деталям лестничных маршей, через одну ступень предусмотрено при помощи сварного соединения.
Лестничный марш с отметки «минус 1,050» до отметки «0,000» выполнен из сборных железобетонных ступеней, уложенных по металлическим косоурам, 97 из стали С245 по ГОСТ 27772–88*.
Внутриквартирные лестницы для квартир 9-10 этажей выполнены деревянными, индивидуального изготовления
Под ребристые плиты лестничных площадок и стальные балки предусмотрена установка опорных подушек по серии 1.069.1-1.
Покрытие плоской кровли – из двух слоев рулонного материала «Унифлекс» (верхний слой с посыпкой).
В помещениях квартир первых этажей запроектирована система для равномерного прогрева поверхности полов. Утепление плиты перекрытия над техническим подпольем предусмотрено теплоизоляционными плитами из вспененного полистирола «ПЕНОПЛЭКС 35» по ТУ 5767-00156925804-2003, толщиной 40 мм.
Конструкции входа в жилую часть секций, а так же в мусорокамеру, и козырьки над ними запроектированы из сборных железобетонных плоских и пустотных плит производства ОАО «КЖБМК».
Оконные блоки и балконные двери предусмотрены из ПВХ профилей по ГОСТ 30674–99 (приведенное сопротивление теплопередачи не менее 0,65 м2×С/Вт, класс Б2). Наружные двери – стальные дверные блоки индивидуального изготовления и деревянные дверные блоки по ГОСТ 24698–81. Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629–88, противопожарные двери 
Подпорные стены
Подпорные стены запроектированы массивные и тонкостенные.
Массивные подпорные стены запроектирована высотой 1,6 м, шириной подошвы 1,18 м. Толщина стен - 880 и 400 мм, толщина подошвы - 400 мм. Глубина заложения подошвы подпорных стенок - 0,60 м.
Массивные подпорные стены запроектированы из сборных бетонных блоков для стен подвала по ГОСТ 13579-78*, из бетона класса В7,5, F75.
Под конструкциями подпорных стен предусмотрена подготовка из слоя утрамбованного щебня, толщиной 600 мм.
Тонкостенные подпорные стены запроектированы высотой 4,6 м, шириной подошвы 2,6 м. Толщина сте - 500 мм, толщина подошвы –переменная: 300-600 мм. Глубина заложения подошвы подпорных стен 1,0-0,4 м.
Тонкостенные подпорные стены запроектированы уголковые консольные, монолитные железобетонные, из бетона класса В15, F50, W8, с армированием сетками у обеих граней стены и подошвы из арматурной стали 18, 16, 10, 8–A–III(А400) с шагом 100 мм и 6-A-I(А240) по ГОСТ 5781-82*.
Под конструкциями подпорных стен предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм, и слой утрамбованного щебня, толщиной 600 мм.
По длине подпорных стен предусмотрены температурно-усадочные швы через 20,0 м.
Поверхность подпорных стен, соприкасающуюся с грунтом, предусмотрено обмазать горячим битумом за два раза. Обратная засыпка предусмотрена гравийным грунтом.
Ограждение на подпорных стенах - стальное решетчатое, по серии ТДД-89.

Благоустройство. Проектом предусматривается устройство дворовой территории с площадками благоустройства: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей. 
Покрытие проездов и парковок принято асфальт, площадок для отдыха взрослого населения и пешеходных дорожек – асфальт, покрытие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – песчаное.  
Озеленение осуществляется устройством газонов с посевом многолетних трав, посадкой деревьев, кустарников. 
Для благоустройства территории предусмотрены малые архитектурные формы (урны, скамьи, вазоны для цветов).	

	
	
	

	2.2. 
	Этапы проекта строительства 
	Начало строительства  –  июль 2014г., 


	
	
	

	2.3.
	Результаты государственной экспертизы
	1) Заключение негосударственной экспертизы № 24-1-2-0017-14 утверждена 01.07.2014 г.  директором ООО «Красноярский центр негосударственной экспертизы» Д.Г.Телиориди – положительное;
2)   Заключение негосударственной экспертизы № 24-1-2-0026-14 утверждена  23.10.2014 г.  директором ООО «Красноярский центр негосударственной экспертизы» Д.Г.Телиориди – положительное;
3) Заключение негосударственной экспертизы № 24-12-0003-15 утверждена  20.04.2015 г. директором ООО «Красноярский центр негосударственной экспертизы» Д.Г.Телиориди – положительное.

	
	
	

	2.4.
	Разрешение на строительство
	№ RU-24304000-565/ПР от 07.07.2014 г. выдано Администрацией города Дивногорска.
Изменения (продление) №24-RU-24304000-38-2016 от 26.06.2016 г. выдано Администрацией города Дивногорска.
Разрешение действительно до 07.07.2017 г.

	
	
	

	2.5.
	Права застройщика на земельные участки
	Вид права на земельный участок – аренда на основании Договора аренды № 155а земельного участка от 26.08.2015 г.
Земельный участок  площадью 7 823,0 кв. м.  с кадастровым номером  24:46:0104008:865, зарегистрирован в установленном порядке.  Собственник земельного участка: муниципальное образование город Дивногорск.
Площадь застройки жилого дома  - 2 568,87 кв. м.

	
	
	

	2.6. 
	Местоположение строящегося объекта
	Земельный участок для строительства жилого дома граничит: с западной стороны – с проезжей частью улицы Саянская; с юго–восточной стороны – с территорией общеобразовательной школы №2, с восточной стороны – с территорией жилого дома №6 по улице Саянская; с северной стороны – с девятиэтажными жилыми домами (через внутриквартальный проезд).
Участок для строительства расположен по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, в районе ул. Саянская, 9


	
	
	

	2.7. 
	Функциональное назначение нежилых помещений в объекте
	 Отсутствуют


	
	
	

	2.8.
	Состав общего имущества в объекте
	Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифт, лифтовые и вентиляционные шахты, мусорокамера, венткамеры, коридоры, тамбуры, технический этаж,  техническое  подполье   в которых имеются инженерные коммуникации, а также крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

	
	
	

	2.9.
	Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	Начало строительства – июль 2014г.
Предполагаемый ввод в эксплуатацию объекта*: 
1 этап (1 секция) –  4 квартал 2017 г.
2 этап (2 секция) –  4 квартал 2018 г.
3 этап (3секция) –  4 квартал 2018 г.

[bookmark: _GoBack]*разрешение на строительство действительно до 07.07.2017 г.

	
	
	

	2.10.
	Орган уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Дивногорска Красноярского края


	
	
	

	2.11.
	Возможные финансовые  риски, добровольное и иное страхование 
	Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства № 35-85441/2016 от 26.08.2016 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» (СТРАХОВЩИК) и Общество с ограниченной ответственностью «Дивногорское строительное управление».

	
	
	

	2.12.
	Планируемая стоимость строительства объекта
	444 166,16 тыс. рублей (четыреста сорок четыре миллиона сто шестьдесят шесть)

	
	
	  

	2.13.
	Перечень подрядных организаций 
	ООО «Первая инвестиционная компания» (ООО «ПИК»)  свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0663.01-2013-2465299010-С-052,  выдано  НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЕРСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС» от 28.10.2013 г.


	2.14.
	Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору долевого участия:  Залог в силу закона, страхование.

	2.15.
	Иные договора  и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: - Отсутствуют   

	2.16.
	 Особые условия: - Отсутствуют

	2.17.



	Количество в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости):
Общее количество квартир –324 штук. 

	2.18.
	Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей:
квартир 
1 секция – 108 щт.
1-комнатных квартир - 64 штуки
28,39 м2 – 16 шт., 38,21 м2 – 8 шт., 39,34 м2 – 8 шт., 38,33 м2 – 8 шт., 38,19 м2 – 1 шт., 39,14 м2 – 14 шт., 39,19 м2 – 2 шт., 40,42 м2 – 6 шт., 40,48 м2 – 1 шт.
2-х комнатных квартир – 34 штуки
51,60 м2 – 7 шт., 51,24 м2 – 8 шт., 54,85 м2 – 16 шт., 65,24 м2 – 1 шт., 52,51 м2 – 2 шт.
3-х комнатных квартир – 6 штук
74,26 м2 – 1 шт., 72,18 м2 – 1 шт., 76,56 м2 – 1 шт., 74,03 м2 – 1 шт., 72,38 м2 – 1 шт., 74,47 м2 – 1 шт.
4-х комнатных квартир – 2 штуки
98,33 м2 – 1 шт., 99,01 м2 – 1 шт.
5-ти комнатных квартир – 2 штуки
105,32 м2 – 2 шт.
2 секция – 108 шт.
1-комнатных квартир - 64 штуки
28,39 м2 – 16 шт., 38,21 м2 – 8 шт., 39,34 м2 – 8 шт., 38,33 м2 – 8 шт., 38,19 м2 – 1 шт., 39,14 м2 – 14 шт., 39,19 м2 – 2 шт., 40,42 м2 – 6 шт., 40,48 м2 – 1 шт.
2-х комнатных квартир - 34 штуки
65,24 м2 – 1 шт., 52,51 м2 – 2 шт., 51,60 м2 – 7 шт., 51,24 м2 – 8 шт., 69,84 м2 – 1 шт., 54,85 м2 – 15 шт.
3-х комнатных квартир – 6 штук
74,26 м2 – 1 шт., 72,18 м2 – 1 шт., 76,56 м2 – 1 шт., 74,03 м2 – 1 шт., 72,38 м2 – 1 шт., 74,47 м2 – 1 шт.
4-х комнатных квартир – 2 штуки
98,33 м2 – 1 шт., 99,01 м2 – 1 шт.
5-ти комнатных квартир 2 штуки
105,32 м2 – 2 шт.
3 секция – 108 шт.
1-комнатных квартир – 64 штуки
28,39 м2 – 16 шт., 38,21 м2 – 8 шт., 39,34 м2 – 8 шт., 38,33 м2 – 8 шт., 38,19 м2 – 1 шт., 39,14 м2 – 15 шт., 39,19 м2 – 1 шт., 40,42 м2 – 7 шт.
2-х комнатных квартир  - 34 штуки
52,51 м2 – 2 шт., 51,60 м2 – 8 шт., 51,24 м2 – 8 шт., 69,84 м2 – 1 шт., 54,85 м2 – 15 шт.
3-х комнатных квартир – 6 штук
74,26 м2 – 1 шт., 72,18 м2 – 1 шт., 76,56 м2 – 1 шт., 74,03 м2 – 1 шт., 72,38 м2 – 1 шт., 74,47 м2 – 1 шт.
4-х комнатных квартир – 2 штуки
98,33 м2 – 1 шт., 99,01 м2 – 1 шт.
5-ти комнатных квартир – 2 штуки
105,32 м2 – 2 шт.



Генеральный директор 
ООО «ДСУ»                                                                                          В.И. Городок 
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