	


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на жилой дом № 2
первой очереди строительства комплекса с инженерным обеспечением 

по адресу: г. Красноярск, Свердловский район,

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 160

г. Красноярск                                                                                                08 августа 2008 г.

1. Изложить пункт 2 части II «Информация о проекте» в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство № ДГИ-2635 от 03.09.2007 г., с изменениями от 06.08.2008 г., выдано Администрацией города Красноярска. Срок действия разрешения – до 01 февраля 2010 г.».

2. Изложить пункт 5 части II «Информация о проекте» в следующей редакции:

«5. Общее количество квартир – 126, из них: 

· 28 – однокомнатные, с общей площадью (не включая балконы/лоджии): 

7 квартир - 45,34 кв.м

7 квартир - 45,37 кв.м

7 квартир - 45,47 кв.м

7 квартир - 46,05 кв.м

· 30 – двухкомнатные, с общей площадью (не включая балконы/лоджии):

           
7 квартир - 68,64 кв.м

           
7 квартир - 69,21 кв.м

7 квартир - 69,53 кв.м

1  квартира – 70,53 кв.м

7 квартир - 70,63 кв.м

1 квартира - 70,69 кв.м

· 43 – трехкомнатные, с общей площадью (не включая балконы/лоджии):

1 квартира - 87,25 кв.м

9 квартир - 87,31 кв.м

9 квартир - 87,67 кв.м

1 квартира - 88,71 кв.м

1 квартира - 88,76 кв.м
7 квартир – 89,07 кв.м
1 квартира - 89,11 кв.м

7 квартир - 91,69 кв.м

7 квартир - 91,79 кв.м

· 22 – четырехкомнатные, с общей площадью (не включая балконы/лоджии): 

1 квартира - 115,25 кв.м

1 квартира - 115,40 кв.м

1 квартира - 115,69 кв.м

1 квартира - 115,86 кв.м

7 квартир - 119,43 кв.м

7 квартир - 119,44 кв.м

1 квартира - 129,41 кв.м

1 квартира - 129,43 кв.м

1 квартира - 129,90 кв.м

1 квартира - 129,91 кв. м

· 3 – пятикомнатные, с общей площадью (не включая балконы/лоджии): 

1 квартира - 130,91 кв.м

1 квартира - 160,08 кв.м

1 квартира - 160,26 кв.м

Каждая жилая блок-секция оборудуется мусоропроводом с механизмом очистки и мойки ствола и пассажирским лифтом грузоподъемностью 1 000 кг. Шахты лифтов не соприкасаются с жилыми помещениями. Лестничные клетки имеют естественное освещение через окна в наружных стенах. Жилой дом оборудуется следующими внутренними сетями и системами: хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды, водопровода горячей воды, отопления, автоматического пожаротушения автостоянки, внутреннего пожаротушения автостоянки от пожарных кранов, бытовой канализации, внутренними водостоками. Все помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) оборудованы автономными пожарными извещателями. Для квартир, расположенных с 5-го по 10 этажи, предусматривается аварийный выход на открытый балкон, оборудованный эвакуационной лестницей». 
3. В абзаце первом пункта 6 части II «Информация о проекте» слова «1 помещение подземной автостоянки площадью 2 349,42 кв.м на 85 машиномест» заменить на «1 помещение подземной автостоянки площадью 2 459,42 кв.м на 85 машиномест».
Исполнительный директор

ООО «Новый Город»                                                                                            М.В. Выдрик
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